
 



ЗАПОВЕД
[bookmark: _Hlk219381101]№ А 247
София, 30.07.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ

[bookmark: _Hlk219457450]
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД
ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:
8000, гр. Бургас, ул. „Гладстон“  № 10
Адрес на помещенията на ООС: 
8000, гр. Бургас, кв. Крайморие, асфалтова база „Пода“

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: Гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани методи)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Асфалтови смеси. Асфалтобетон
	1.1. Обемна плътност на асфалтови смеси (Процедура В)
	БДС EN 12697-6

	
	
	1.2. Максимална  плътност на асфалтови смеси
	БДС EN 12697-5

	
	
	1.3. Съдържание на въздушни пори в асфалтови смеси
	БДС EN 12697-8

	
	
	1.4. Устойчивост (стабилитет) на асфалтови смеси
	БДС EN 12697-34

	
	
	1.5. Условна  пластичност (протичане) на асфалтови смеси
	БДС EN 12697-34

	
	
	1.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество(метод с екстракционна центрофуга)
	БДС EN 12697-1

	
	
	1.7. Определяне на зърнометричния състав чрез пресевен анализ
	БДС EN 12697-2

	
	
	1.8. Определяне на дебелината на асфалтовата настилка (разрушителен метод)
	БДС EN 12697-36

	
	
	1.9. Степен на уплътнение*
	БДС EN 12697-9 **

	2.
	Добавъчни материали /скални материали

	2.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	2.2. Съдържание на фина фракция под 0,063 mm, 
	БДС EN 933-1

	
	
	2.3. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933–8 

	
	
	2.4. Коефицент на формата
	БДС EN 933–4

	
	
	2.5. Индекс на плоски зърна
	БДС EN 933–3

	
	
	2.6. Съдържание на: 
- Процент на натрошени зърна;
- Процент на изцяло натрошени зърна;
- Процент на изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933–5 

	
	
	2.7. Устойчивост на износване-коефицент „Мicro-Deval”
	БДС EN 1097-1
(приложение В)

	
	
	2.8. Насипна плътност 
	БДС EN 1097–3

	
	
	2.9.Мразоустойчивост –третиране с магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2

	
	
	2.10. Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6

	
	
	2.11. Плътност на зърна
	БДС EN 1097-6

	3.
	Почви строителни
	3.1. Еластичен модул
	БДС 15130

	
	
	3.2. Деформационен модул
	БДС 15130

	
	
	3.3. Отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1)
	БДС 15130



Гъвкав обхват:*Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

** Отменен стандарт, но не заменен по отношение на метода за изпитване.
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