

ОБХВАТ 130 ЛИ
София, 06.08.2026 г.
ИССЕ ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ АКВАТЕРАТЕСТ 


Адрес на управление: 1000, гр. София, ул. „Голаш“, № 27
Адреси на лаборатория: 1000, гр. София, ул. „Слатинска“, № 23, ет. 2


Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№ по ред
	Наименование на изпитваните
Продукти
	Вид на изпитване/
характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	  Води
- подземни (1), 
- повърхностни (2),
- питейни (3),
- отпадни (4),
- минерални (5),
- водни разтвори
  (елуати) (6)






















	1.1   Температура
	БДС 17.1.4.01 (1,2,3,4)

	
	
	1.2   Активна реакция, рН
	БДС 3424, т. 1 (3);
БДС 17.1.4.27, т. 1 (1,2,4);
БДС EN ISO 10523 (1÷6)

	
	
	1.3   Eлектропроводимост
	БДС ЕN 27888 (1÷6)

	
	
	1.4   Разтворен кислород
	БДС EN 25813 (1÷5);
БДС EN ISO 5814 (1÷5)

	
	
	1.5   Сух остатък
	БДС 3546 (3);
БДС 17.1 4.04 (1,2,4)

	
	
	1.6   Разтворени вещества
	БДС 17.1 4.04 (1,2,4);
БДС EN 15216 (1÷6)

	
	
	1.7   Неразтворени вещества
	БДС 17.1 4.04 (1,2,4)

	
	
	1.8   Загуба при накаляване/Oстатък 
    след накаляване:
 - на сухия остатък,
 - на неразтворените вещества,
 - на разтворените вещества
	БДС 17.1 4.04 (1,2,4)

	
	
	1.9   Суспендирани вещества
	БДС EN 872 (1÷5)

	
	
	1.10  Бромидни йони (Br⁻)/Бромиди
	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.11  Флуоридни йони (F⁻)/Флуориди
	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.12  Хлоридни йони (Cl⁻)/Хлориди
	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.13  Нитритни йони (NO₂⁻)/
        Нитрити/Азот-нитритен
	БДС EN 26777 (1÷5);
БДС EN ISO 10304-1 (1÷5);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.14  Нитратни йони (NO3-)/Нитрати/
         Азот-нитратен
	БДС ISO 7890-3 (1÷5);
БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.15  Фосфатни йони (PO43-)/Фосфати
       като фосфор/ Oртофосфати
	БДС EN ISO 6878 (1÷5);
БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.16  Сулфатни йони (SO42-)/ Сулфати
	БДС EN ISO 10304-1 (1÷6);
EPA 300.0 (1÷6)

	
	
	1.17  Амониеви йони (NH4+)/
         Aзот-амониев
	БДС ISO 5664 (1÷5);
БДС ISO 7150-1 (1÷5)

	
	
	1.18  Окисляемост, перманаганатна
	БДС 3413 (3);
БДС 17.1.4.16 (1, 2,4);
БДС EN ISO 8467 (1÷6)

	
	
	1.19  Окисляемост, бихроматна/ХПК
	БДС 17.1.4.02 (1,2,4,5,6);
БДС ISO 15705 (1÷6)

	
	
	1.20  Биохимична потребност от 
         кислород/БПКn
	БДС EN ISO 5815-1;
БДС EN 1899-2 

	
	
	1.21  Алкалност–обща (AT)/
       Хидрогенкарбонат/
       Хидрогенкарбонатни йони (HСО3-)
	БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)

	
	
	1.22  Алкалност–съставна (AP)/
       Карбонатни йони (СО32-)/
       Карбонатни йони като СаСО3
	БДС EN ISO 9963-1 (1÷5)

	
	
	1.23  Агресивен въглероден диоксид/ 
        агресивен СО2
	БДС EN 13577 (1÷6)

	
	
	1.24  Обща твърдост 
	БДС 3775 (3);
БДС ISO 6059 (1÷6)

	
	
	1.25  Азот, общ/ N, общ
	БДС EN ISO 11905-1 (1÷6)

	
	
	1.26  Азот по Kjeldahl
	БДС EN 25663 (1÷5)

	
	
	1.27  Хром, шествалентен/Cr (VI)
	БДС 17.1.4.17 (1÷5);
EPA 7196А (4)

	
	
	1.28  Хром, тривалентен/Cr (III)
	БДС 17.1.4.17 (1÷5)

	
	
	1.29  Цианиди/CN-:
      - общи,
      - свободни
	БДС 17.1.4.14, т.1 (1,2,4,);
БДС ISО 6703-1 (1÷5);
ЕРА 9014 (1÷6)

	
	
	1.30  Фенолен индекс
	БДС ISO 6439 (2,3,4,)

	
	
	1.31  α-СПАВ/Aнионни синтетични повърхностно активни вещества
	БДС 13656, т.2 (1÷5);
БДС 17.1.4.25, т.1 (1,2,4)

	
	
	1.32  Общ органичен въглерод (ТОС)/ 
        Разтворим органичен въглерод 
        (DOC)
	БДС EN 1484 (1÷6)

	
	
	1.33  Определяне на:
        Сребро/Ag; 
        Алуминий/Al;
        Арсен/As;
        Бор/B; 
        Барий/Ba;
        Берилий/Be;
        Калций/Ca;
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co; 
        Хром/Cr;
        Мед/Cu;
        Желязо/Fe;
        Калий/K;
        Литий/Li;
        Магнезий/Mg; 
        Манган/Mn;
        Молибден/Mo;
        Натрий/Na;
        Никел/Ni;
        Фосфор/P; 
        Олово/Pb;
        Сяра/S;
        Антимон/Sb; 
        Селен/Se;
        Силиций/Si;
        Калай/Sn; 
        Стронций/Sr;
        Титан/Ti;
        Ванадий/V;
        Вoлфрам/W;
        Цинк/Zn;
	БДС EN ISO 11885 (1÷6)

	
	
	1.34 Определяне на:
        Сребро/Ag; 
        Алуминий/Al;
        Арсен/As;
        Барий/Ba;
        Берилий/Be;
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co; 
        Хром/Cr;
        Мед/Cu;
        Живак/Hg
        Манган/Mn;
        Никел/Ni;
        Олово/Pb;
        Антимон/Sb; 
        Селен/Se;
        Ванадий/V;
        Цинк/Zn;
	ЕРА 6020B (1÷6)

	
	
	1.35 Определяне на:
        Сребро/Ag; 
        Алуминий/Al;
        Арсен/As;
        Барий/Ba;
        Берилий/Be;
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co; 
        Хром/Cr;
        Мед/Cu;
        Живак/Hg
        Манган/Mn;
        Молибден/Mo;
        Никел/Ni;
        Олово/Pb;
        Антимон/Sb; 
        Селен/Se;
        Калай/Sn; 
        Стронций/Sr;
        Ванадий/V;
        Вoлфрам/W;
        Цинк/Zn;
        Уран/U
	БДС EN ISO 17294-2 (1÷6)

	
	
	1.36 Общо съдържание на нефтопродукти/ Въглеводороди/С10÷С40
	БДС EN ISO 9377-2 (1,2,4,5)

	
	
	1.37 Mасла и мазнини (хексан 
екстрахируеми материали)/ХЕМ
	ЕРА 1664B (2,4)

	
	
	1.38 Полихлорирани бифенили (PCB) и органохлорни пестициди-общо
      -α-HCH/α-Хексахлорциклохексан; 
      -β-HCH/β-Хексахлорциклохексан;
      -γ-HCH/γ-Хексахлорциклохексан; 
      -δ-HCH/δ-Хексахлорциклохексан; 
      -Алдрин;
      -Диелдрин;
      -Ендрин;
      -Хептахлор;
      -Хептахлор епоксид;
      -α-Ендосулфан;
      -β-Ендосулфан;
      -p,pI-DDE/4,4I DDE;
      -p,pI-DDD/4,4I DDD;
      -p,pI-DDT/4,4I DDT;
      -Ендосулфан сулфат;
      -Ендрин алдехид;
      -Метоксихлор;
      -PCB-28/2,4,4I 
      -Трихлорбифенил;
      -РCB-52/2,2I,5,5I 
      -Тетрахлорбифенил;
      -PCB-101/2,2I,4,5,5I 
      -Пентахлорбифенил;
      -PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I
      -Хексахлорбифенил;
      -PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I 
      -Хексахлорбифенил;
      -PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I
      -Хептахлорбифенил
	БДС EN ISO 6468 (1÷5)

	
	
	1.39  Полициклични ароматни 
         въглеводороди/РАН:
      - аценафтен;
      - аценафтилен;
      - антрацен;
      - бенз(a)антрацен;
      - бензо(a)пирен;
      - бензо(b)флуорантен;
      - бензо(g,h,i)перилен;
      - бензо(k)флуорантен;
      - кризен;
      - дибенз(a,h)антрацен;
      - флуорантен;
      - флуорен;
      - индено(1,2,3-c,d)пирен;
      - нафтален;
      - фенантрен; 
      - пирен
	ISO 28540 (1,2,3,4)

	2.
	Почви 
	2.1   Влага/сухо вещество/сух остатък
	БДС EN ISO 11465

	
	
	2.2   Загуби при накаляване
	БДС EN 15935

	
	
	2.3   рН
	БДС ЕN ISO 10390;
БДС 11301, т.8

	
	
	2.4   Електропроводимост
	БДС EN ISO 11265

	
	
	2.5   Общо съдържание на 
       водоразтворими соли/ Общо 
       разтворими твърди вещества/
        ОРТВ
	БДС 11301;
БДС EN 15216

	
	
	2.6   Хлориди/Хлоридни йони (Cl-),
        водоразтворими 
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	2.7   Нитрити/Нитритни йони (NO2-)/ 
        Азот-нитритен
	СД CEN/TS 16177;
БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	2.8   Нитрати/Нитратни йони (NO32-), 
        водоразтворими/Азот нитратен
	СД CEN/TS 16177;
БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	2.9   Сулфати/Сулфатни йони/(SO42-),
        водоразтворими
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	2.10 Фосфатни йони (PO43-)/
        Фосфати като фосфор/
        Oртофосфати
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	2.11 Амониеви йони (NH4+),
        водоразтворими/Азот амониев
	СД CEN/TS 16177

	
	
	2.12 Азот, общ/Общ азот по Kjeldahl
	БДС ISO 11261;
БДС EN 16169

	
	
	2.13 Органични вещества/
        органичен въглерод/хумус 
	БДС 11302;
БДС ISO 14235 **

	
	
	2.14 Oбменни форми на:
        Калций/Ca;
        Калий/K;
        Магнезий/Mg;
        Натрий/Na;
        Фосфор/P
	БДС EN ISO 11260;
ISO 22036

	
	
	2.15 Определяне нa:
        Алуминий/Al;
        Антимон/Sb;
        Арсен/As;
        Барий/Ba;
        Бор/B;
        Кадмий/Cd;
        Хром/Cr;
        Кобалт/Co;
        Мед/Cu;
        Желязо/Fe;
        Олово/Pb;
        Литий/Li;
        Манган/Mn;
        Живак/Hg;
        Молибден/Mo;
        Никел/Ni;
        Фосфор/P;
        Калий/K;
        Селен/Se;
        Силиций/Si;
        Натрий/Na;
        Стронций/Sr;
        Сяра/S;
        Калай/Sn;
        Титан/Ti;
        Ванадий/V;
        Цинк/Zn;
        Калций/Ca;
        Магнезий/Mg
	ISO 22036; 
БДС EN ISO 16965

	
	
	2.16 Общо съдържание на
        нефтопродукти/Въглеводороди, 
        С10÷С40
	ISO 16703

	
	
	2.17 Масла и мазнини/ хексан 
        екстрахируеми материали (ХEM)
	ЕРА 9071В

	
	
	2.18 Oрганохлорни пестициди/
        Oрганохлорни пестициди общо:
    -α-HCH/α-Хексахлорциклохексан;
    -β-HCH/β-Хексахлорциклохексан;
    -γ-HCH/γ-Хексахлорциклохексан;
    -δ-HCH/δ-Хексахлорциклохексан;
    -Алдрин;
    -Диелдрин;
    -Ендрин;
    -Хептахлор;
    -Хептахлор епоксид;
    -α-Ендосулфан;
    -β-Ендосулфан;
    -p,pI-DDE/4,4I DDE;
    -p,pI-DDD/4,4I DDD;
    -p,pI-DDT/4,4I DDT;
    -Ендосулфан сулфат;
    -Ендрин алдехид;
    -Метоксихлор
	БДС ISO 23646

	
	
	2.19 Полихлорирани бифенили:
   -PCB-28/2,4,4I Трихлорбифенил;
   -РCB-52/2,2I,5,5I 
    Тетрахлорбифенил;
   -PCB-101/2,2I,4,5,5I 
    Пентахлорбифенил;
   -PCB-118/2,3I,4,4I,5 
    Пентахлорбифенил;
   -PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I 
     Хексахлорбифенил;
   -PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I 
     Хексахлорбифенил;
   -PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I 
     Xептахлорбифенил
	БДС EN ISO 18475

	
	
	2.20 Полициклични ароматни 
     въглеводороди/РАН:
   - аценафтен;
   - аценафтилен;
   - антрацен;
   - бенз(a)антрацен;
   - бензо(a)пирен;
   - бензо(b)флуорантен;
   - бензо(g,h,i)перилен;
   - бензо(k)флуорантен;
   - кризен;
   - дибенз(a,h)антрацен;
   - флуорантен;
   - флуорен;
   - индено(1,2,3-c,d)пирен;
   - нафтален;
   - фенантрен;
   - пирен
	БДС EN 17503

	3.
	Отпадъци:
-течни (инфилтрати, елуати); 
-твърди;
-утайки;
-седименти;
-обработени биоотпадъци (компост)
	3.1  рН
	БДС EN ISO 10523;
БДС EN ISO 10390

	
	
	3.2  Електропроводимост
	БДС EN 27888;
БДС EN ISO 11265

	
	
	3.3  Сухо вещество/Сух остатък/
       Влага/Съдържание на вода
	БДС EN ISO 11465

	
	
	3.4  Загуби при накаляване
	БДС EN 15935

	
	
	3.5  Флуоридни йони (F-)/ Флуориди
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	3.6  Хлоридни йони (Cl-)/ Хлориди 
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	3.7  Нитритни йони (NO2-)/Нитрити/
       Азот-нитритен
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0
СД CEN/TS 16177

	
	
	3.8  Нитратни йони (NO3-)/ Нитрати/
       Азот-нитратен
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0;
СД CEN/TS 16177

	
	
	3.9  Фосфатни йони (PO43-)/
       Фосфати/Ортофосфати, като Р
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	3.10  Сулфатни йони (SO42-)/
       Сулфати/ Сулфати като S
	БДС EN ISO 10304-1;
EPA 300.0

	
	
	3.11  Амониеви йони (NH4+)/ 
       Aзот-амониев
	БДС ISO 5664;
БДС ISO 7150-1;
СД CEN/TS 16177

	
	
	3.12  Азот по Kjeldahl
	БДС EN 13342;
БДС EN 16169

	
	
	3.13  Общо разтворими твърди
       вещества/ОРТВ/TDS
	БДС EN 15216

	
	
	3.14  Разтворим органичен въглерод/ 
         РОВ/DOC
	БДС EN 1484

	
	
	3.15  Общ органичен въглерод/С орг.
	БДС ISO 14235 **;
БДС 11302

	
	
	3.16  Цианиди/(CN-)
	БДС 17.1.4.14;
БДС ISО 6703-1;
ЕРА 9014

	
	
	3.17  Фенолен индекс
	БДС ISO 6439

	
	
	3.18  Киселинно неутрализационен 
        капацитет/-КНК 7; -КНК 4
	EA NEN 7371

	
	
	3.19 Определяне на:
        Алуминий/Al; 
        Арсен/As;
        Бор/В;
        Барий/Ba; 
        Берилий/Ве;
        Калций/Cа; 
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co;
        Хром/Cr; 
        Мед/ Cu;
        Желязо/Fe;
        Калий/K;
        Магнезий/Mg;
        Манган/Mn;
        Молибден/Mo;
        Натрий/Na;
        Никел/Ni;
        Фосфор/P;
        Олово/Pb;
        Сяра/S;
        Антимон/Sb;
        Селен/Se;
        Силиций/Si;
        Стронций/Sr;
        Титан/Ti;
        Цинк/Zn
	БДС EN ISO 11885

	
	
	3.20 Определяне на:
        Алуминий/Al;
        Арсен/As;
        Барий/Ba;
        Берилий/Be;
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co; 
        Хром/Cr;
        Мед/Cu;
        Живак/Hg;
        Манган/Mn;
        Молибден/Mo;
        Никел/Ni;
        Олово/Pb;
        Антимон/Sb; 
        Селен/Se;
        Стронций/Sr;
        Цинк/Zn;
        Уран/U
	БДС EN ISO 17294-2

	
	
	3.21 Определяне на:
        Алуминий/Al; 
        Арсен/As;
        Бор/В;
        Барий/Ba; 
        Берилий/Ве;
        Калций/Cа; 
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co;
        Хром/Cr; 
        Мед/ Cu;
        Желязо/Fe;
        Живак/Hg;
        Калий/K;
        Магнезий/Mg;
        Манган/Mn;
        Молибден/Mo;
        Натрий/Na;
        Никел/Ni;
        Фосфор/P;
        Олово/Pb;
        Сяра/S;
        Антимон/Sb;
        Селен/Se;
        Силиций/Si;
        Калай/Sn;
        Стронций/Sr;
        Титан/Ti;
        Ванадий/V; 
        Цинк/Zn
	ISO 22036;
БДС EN ISO 16965;
EPA 6010D;
EPA 6020B;
АТТ ВМ 02/2019 

	
	
	3.22 Oбменни форми на:
        Калций/Ca;
        Калий/K;
        Магнезий/Mg;
        Натрий/Na;
        Фосфор/P
	ISO 22036; 
БДС EN ISO 11260

	
	
	3.23  Минерални масла/
        Нефтопродукти/
        Въглеводороди/С10-С40
	БДС ЕN 14039;
БДС EN 14345

	
	
	3.24  Масла и мазнини/хексан 
        екстрахируеми материали (ХEM)
	ЕРА 9071В

	
	
	3.25  Полихлорирани бифенили:
-PCB-28/2,4,4I Трихлорбифенил;
-РCB-52/2,2I,5,5I Тетрахлорбифенил;
-PCB-101/2,2I,4,5,5I Пентахлорбифенил;
-PCB-118/2,3I,4,4I,5 Пентахлорбифенил;
-PCB-138/2,2I,3,4,4I,5I Eксахлорбифенил;
-PCB-153/2,2I,4,4I,5,5I Хексахлорбифенил;
-PCB-180/2,2I,3,4,4I,5,5I Хептахлорбифенил
	БДС EN ISO 18475

	
	
	3.26   Полициклични ароматни 
        въглеводороди/РАН:
     – аценафтилен;
     – антрацен;
     – бенз(a)антрацен;
     – бензо(a)пирен;
     – бензо(b)флуорантен;
     – бензо(g,h,i)перилен;
     – бензо(k)флуорантен;
     – кризен;
     – дибенз(a,h)антрацен;
     – флуорантен;
     – флуорен;
     – индено(1,2,3- c, d)пирен;
     – нафтален;
     – фенантрен;
     – пирен
	БДС EN 17503

	4.
	Материали естествени 
(руди и скални материали) и продукти от преработката им
	4.1   Влага
	БДС 11330, т.2;
БДС 15253, т.1; 
БДС 7480

	
	
	4.2   Загуба при накаляване
	БДС 11330, т.1; 
БДС 15253, т.2;
БДС EN 196-2, т.5.4

	
	
	4.3   Определяне на:
Алуминий, Al/Алуминиев оксид, Al2O3;
Барий, Ba/Бариев оксид, ВаО;
Калций, Cа/Калциев оксид, CaO;
Желязо, Fe/Железен триоксид, Fe2O3;
Калий, K/Калиев оксид, K2O;
Магнезий, Mg/Магнезиев оксид, MgO;
Манган, Mn/Манганов оксид, MnO;
Натрий, Na/Натриев оксид, Na2O;
Фосфор, P/Фосфор като P2O5;
Сяра, S/Сяра като SO3;
Силиций, Si/Силициев диоксид/ SiO2;
Стронций, Sr/Стронциев оксид/ SrО;
Титан, Ti/Титанов оксид, TiО2;
Ванадий, V/Ванадиев оксид, V2О5;
	АТТ ВМ 01/2019;
АТТ ВМ 02/2019;
EPA 6010D

	
	
	4.4   Определяне на:
        Сребро/Ag;
        Арсен/As;
        Бор/В;
        Берилий/Ве;
        Кадмий/Cd;
        Кобалт/Co;
        Хром/Cr;
        Мед/Cu;
        Живак/Hg;
        Олово/Pb;
        Молибден/Mo;
        Сяра/S;
        Антимон/Sb;
        Калай/ Sn;
        Никел/Ni;
        Цинк/ Zn;
        Волфрам/W
	АТТ ВМ 02/2019;
EPA 6010D

	
	
	4.5   Водоразтворими соли
	БДС 15050, т.2 


** Стандартът е отменен, но не заменен по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Води:
– подземни;
– повърхностни;
– питейни;
– отпадъчни
	
БДС ISO 5667-11;
БДС EN ISO 5667-4; БДС EN ISO 5667-6;
БДС ISO 5667-5;
БДС ISO 5667-10;

	2.
	Почви
	БДС 17.4.5.01 

	3.
	Отпадъци:
– течни (инфилтрати);
– твърди;
– утайки;
– седименти
	
СД CEN/TR 15310-2;
БДС ISO 5667-12;
БДС EN ISO 5667-13



Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване фиксиран обхват:
АТТ ВМ 01/2019 Метод за определяне на  алуминий, барий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, стронций, титан, ванадий и цирконий в естествени материали и продукти от преработката им.

АТТ ВМ 02/2019 Метод за определяне на алуминий, барий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, стронций, титан, ванадий в проби с високо съдържание на желязо, мед, олово, цинк, манган, молибден, никел, кобалт, кадмий, хром, калай, антимон, арсен и сребро.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
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