 

ОБХВАТ 225 ЛИ

София, 17.08.2026 г.



ЦЕНТРАЛНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД 
ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 

Адрес на управление и на лаборатория:
1220, гр. София, кв. Военна рампа, ул. „Локомотив“ № 1


Да извършва изпитване на: 
	Тип обхват: гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1

	Минерално изолационно масло

	Водоразтворими 
киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Киселинно число
	БДС EN 62021-1

	
	
	Пробивно напрежение при промишлена честота до 70 kV 
	БДС EN 60156

	
	
	Съдържание на вода
	БДС EN 60814, т.1, т.2

	
	
	Коефициент на диелектрично разсейване 
	БДС EN 60247

	
	
	Специфично съпротивление
	БДС EN 60247

	
	
	Корозивна сяра върху медно фолио
	ASTM D1275

	
	
	Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104




Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип на обхвата: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Минерално изолационно масло
	БДС EN 60475, т. 4.2.1; т. 4.2.5, т. 4.3; т. 4.4



Гъвкав обхват: 
*Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
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