
ЗАПОВЕД
№ A 300
София, 24.09.2026 г.
Орган за контрол от вид С 
при „С и М Превент” ЕООД, гр. Пловдив
Адрес на управление: 4001, гр. Пловдив, ул. „Вечерница” №14, ет.3, ап.9
Адрес на офис: 4006, гр. Пловдив, бул. „Цариграско шосе” 51, ет.2, офис 208
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Физични фактори 

	1.1
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения
	Микроклимат:

-Температура на въздуха;

-Относителна влажност на въздуха;

-Скорост на движение на въздуха.
	БДС 16686;

ПК-7.1.1-01;

Наредба 

№ РД-07-3,  

(ДВ. бр. 63/2014г.)


	Наредба № 24 

(ДВ бр. 95/ 2003г.); 

Наредба № 9 

(ДВ бр. 46/1994г.); 

Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г.);

 Наредба №3 

(ДВ бр.15/2007г.); 

Наредба № 26 (ДВбр.103/2008г.;

Наредба №РД-07-3 

(ДВ. бр. 63/2014г.);

БДС 14776; 

Техническа спецификация

	1.2
	Изкуствено осветление в работна и битова среда.
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 /Издателство „Стандартизация”,1985 г. 
ПК-7.1.1-02.
	Наредба № 49 

(ДВ бр. 7/1976г.); 

Наредба №24 

(ДВ бр. 95/ 2003г.); 

Наредба №9 

(ДВ бр. 46/1994г.);

Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба №3 

(ДВ бр.15/2007г.); 

Наредба № 26 

(ДВ бр.103/2008г.); 

Наредба № 19

(ДВ, бр.79/2008);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

	1.3
	Шум в работна среда
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения
	-еквивалентно ниво на шум; 

-ниво на шум, 

-дневно ниво на експозиция на шум;

-средноседмично ниво на експозиция на шум;

-върхово ниво  на звуково налягане.
	БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

БДС 15471;

ПК-7.1.1-03.


	Наредба № 7

(ДВ,бр.88/1999)-чл. 138;

Наредба № 9 

(ДВ бр.46/1994);

Наредба № 26 (ДВ,бр.103/2008);

Наредба № 6 

(ДВ бр.70/2005г.);
Техническа спецификация

	1.4
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения
	-еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471;

ПК-7.1.1-10.
	Наредба № 6 

(ДВ, бр. 58/2006)-приложение №2, табл.2;

Техническа спецификация

	1.5
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения
	-еквивалентно ниво на шум;

-ниво на шум.
	БДС 15471;

ПК-7.1.1-04.
	Наредба № 6 

(ДВ, бр. 58/2006)-приложение №2, табл.1; 

Наредба № 9 

(ДВ, бр.46/1994);

Наредба № 24 

(ДВ, бр.95/ 2003);

Наредба № 2 

(ДВ, бр.15/2007);

Наредба № 26 

(ДВ, бр.103/2008);

Техническа спецификация

	2.
	Електричеси уредби и съоръжения за напрежение до 1000V.

	2.1
	Електричеси уредби и съоръжения за напрежение до 1000V.


	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения  
	Импеданс на 

контура „Фаза- 

защитен 

проводник“ 
	 ПК-7.1.1-05


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); 

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г.); 

Техническа спецификация

	2.2
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК-7.1.1-07
	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); 

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г.); 

Техническа спецификация

	2.3
	
	
	Съпротивление на 

мълниезащитни заземителни уредби 
	ПК-7.1.1-08


	Наредба  № 4 

(ДВ, бр.6/2011г.);

Техническа спецификация



	2.4
	
	
	Защитни прекъсвачи:

- ток на задействане; 
-допирно напрежение  
	ПК-7.1.1-06
	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и бр.91/2004г.); 

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г.); 

Техническа спецификация

	2.5
	
	
	Съпротивление на 

изолация 
	БДС 1986,  

т. 3.3 а), б), д), е)

ПК-7.1.1-09
	Наредба №3 

(ДВ бр. 90 и бр. 91/2004г.) 

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г.)

Техническа спецификация


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.); 

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Наредба №19 - за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 79/2008 г.); 
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 - за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.).
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