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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                               


Изпълнителна агенция                                             


Българска служба за акредитация                         

Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД
№ А 112
София, 21.02.2023 г.
„МЕТЕР ЕКСПЕРТ” ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ 
Адрес на управление: 1040 София, р-н „Средец“, ул. „Христо Белчев“ №2, ет.4, офис 3

Адрес  лаборатория: 1618 София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Иван Сусанин“ № 59 Б

Да извършва калибриране на:

	Тип обхват: фиксиран

	№ по ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина, 

измервателна единица
	Обхват

на измерване
	Възможност за калибриране и измерване (СМС)
	Метод за калибриране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Везни електронни и механични с неавтоматично действие с класове на точност:

I-ви клас
	Маса,
(kg и 

неговите дробни)
	до 300 g
	от 0,01 mg до 3,0 mg
	ПК 7.2-5 (К): 2019

	
	II-ри клас
	
	от 0,3 kg до 2,2 kg
от 2,2 kg до 20 kg
от 20 kg до 60 kg

от 60 kg до 80 kg
	от 3,0 mg до 6,6 mg

от 6,6 mg до 600 mg

от 600 mg до 1000 mg

1 g
	

	2.
	Везни електронни и механични с неавтоматично действие с клас на точност
III 
	Маса,
(kg и 

неговите дробни)
	от 2,0 kg до 20 kg
от 20 kg до 500 kg
от 500 kg до 2000 kg
	от 1,6 g до 6 g

от 6 g до 25 g
от 25 g до 200 g
	ПК 7.2-5 (К): 2019  

	3.
	Теглилки клас F2 


	Маса,
(kg и 

неговите дробни)
	10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1000 g

2000 g

5000 g

10000 g

20000 g

	2,0.10-4 g

2,6.10-4 g

3,0.10-4 g

5,0.10-4 g

1,0.10-3 g

2,7.10-3 g

5,0.10-3 g

1,0.10-2 g

2,7.10-2 g

4,3.10-2 g

7,0.10-2 g
	ПК 7.2-4 (К): 2019  



	4.
	Теглилки клас М - М1, M1-2, M2, M2-3 и M3 
	Маса,
(kg и 

неговите дробни)
	1 g

2 g

5 g

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1000 g

2000 g

5000 g

10000 g

20000 g


	2,0.10-4 g

2,6.10-4 g

3,2.10-4 g

4,0.10-4 g

5,0.10-4 g

6,0.10-4 g

1,0.10-3 g

2,5.10-3 g

8,0.10-3 g

1,6.10-2 g

3,0.10-2 g

5,3.10-2 g

7,7.10-2 g

1,2.10-1 g
	ПК 7.2-4 (К): 2019 


	5.
	Еталонни тежести
	Маса,
(kg и 

неговите дробни)


	от 1 g до 20000 g
	от 2,0.10-4 g
до 1,2.10-1 g
	ПК 7.2-4 (К): 2019  


Забележка:

1.
Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1  се извършва на място при клиента.

2.   Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2 се извършва в лабораторията и на място при клиента. 

3.     Калибрирането на средствата за измерване, посочени т.3, т.4 и т.5 се извършва в лабораторията.

Позоваване:

ПК 7.2-4 (К):2019 “Методика за калибриране на теглилки по метода на пряко сравнение”
ПК 7.2-5 (К):2019 “Методика за калибриране на везни с неавтоматично действие”
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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