  




ЗАПОВЕД

№ А 97

София, 15.02.2023 г.


Да извършва контрол съгласно следния обхват:



	Тип обхват: гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане;  котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства
	Радиографични методи за контрол (RT):  
РПК 7.1-5

БДС Е N ISO 5579
БДС EN ISO 17636-1
БДС ЕN 12681-1
	¹НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 
  (ДВ, бр.82/2004г.)
²НУБЕПРГСИУПГ, чл.9
   (ДВ, бр.67/2004г.)
³НУБЕТНСН, чл.19, 21
  (ДВ, бр.64/2008г.)
4ПИПСМР/2005
  (БСА, кн.5/1980г.,
  разд. КБРМЗС, 
  изд. 2005г.)
ТС
БДС EN ISO 10675-1
БДС ЕN ISO 5817
БДС ЕN 12681-1
БДС 13060
БДС EN ISO 6520-1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства
	Ултразвукови методи за контрол (UT):
РПК 7.1-1

БДС EN ISO 16823 
БДС ЕN 10160 
БДС EN ISO 23279
БДС EN ISO 17640
БДС EN ISO 22825
БДС 9824
БДС 10037 (отменен 
  без замяна)
БДС 14923



	¹НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 
  (ДВ, бр.82/2004г.)
²НУБЕПРГСИУПГ, чл.9
  (ДВ, бр.67/2004г.)
³НУБЕТНСН, чл.19, чл.21
  (ДВ, бр.64/2008г.)
4ПИПСМР/2005
  (БСА, кн.5/1980г.,
  разд. КБРМЗС, 
  изд. 2005г.)
ТС
БДС ЕN 10160
БДС EN ISO 11666 
БДС ЕN 10228-3,4
БДС ЕN ISO 5817
БДС ЕN 12680-(1,2 и 3)
БДС 9824
БДС 10037 (отменен 
  без замяна)
БДС 14923

	3.
	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове, работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Дебелина на стена
	Ултразвукови методи за контрол (UT): 
РПК 7.1-2

БДС ЕN ISO 16809

	¹НУБЕТНГСИВВГ,
  чл.5, чл.6 
  (ДВ, бр.82/2004г.)
²НУБЕПРГСИУПГ, 
  чл.87, чл.166
  (ДВ, бр.67/2004г.)
³НУБЕТНСН, чл.218
 (ДВ, бр.64/2008г.)
4ПИПСМР/2005
  (БСА, кн.5/1980г.,
  разд. КБРМЗС, 
  изд. 2005г.)
 ТС 

	4.
	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Вид и големина на индикации
	Методи за контрол с проникващи течности (РТ): 
РПК 7.1-4

БДС ЕN ISO 3452-1
БДС  EN 1371-1
БДС EN 1371-2
БДС EN 10228-2
БДС EN ISO 10893-4
	¹НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 
  (ДВ, бр.82/2004г.)
²НУБЕПРГСИУПГ, чл.9
  (ДВ, бр.67/2004г.)
³НУБЕТНСН, чл.20, 21
  (ДВ, бр.64/2008г.)
4ПИПСМР/2005
  (БСА, кн.5/1980г.,
  разд. КБРМЗС, 
  изд. 2005г.)
ТС
БДС EN ISO 23277
БДС ЕN 1371-1
БДС ЕN 1371-2
БДС ЕN10228-2 
БДС ЕN ISO 10893-4
БДС ЕN ISO 5817          

	5.
	Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли, работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия, получени чрез заваряване; детайли и изделия, получени чрез леене и деформиране.
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Вид и големина на нецялостноти/ несъвършенства
	Визуален метод на контрол (VТ):
РПК 7.1-3

БДС ЕN ISO 17637 
БДС ЕN 13018
 

	¹НУБЕТНГСИВВГ,чл.105 
  (ДВ, бр.82/2004г.)
²НУБЕПРГСИУПГ, чл.9
  (ДВ, бр.67/2004г.)
³НУБЕТНСН, чл.19, 21
  (ДВ, бр.64/2008г.)
4ПИПСМР/2005
  (БСА, кн.5/1980г.,
  разд. КБРМЗС, 
  изд. 2005г.)
ТС
БДС ЕN ISO 5817


	6.
	Транспортируемо оборудване под  налягане:

Съдове под налягане (цилиндрични бутилки, групи бутилки)
	Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и продукти
	Непропускливост



Остатъчни деформации чрез хидравлични и пневматични изпитвания
	Хидравлични и пневматични изпитвания:
РПК 7.1-6

БДС EN 1442 (7.7)
БДС EN 1440+А2  
   (5.3.2, 5.3.3);
БДС EN ISO 18119  
  (14.3)
БДС EN ISO 18119/А1  
БДС EN ISO 9809-1 
  (11.2, 11.4);
БДС EN ISO 9809-2 
  (11.2, 11.4);
БДС EN ISO 9803-3 
  (11.2, 11.4);
БДС EN ISO 11120 
  (11.2);
БДС EN ISO 10961
  (7.2.2.2, 7.3.2,  
  7.3.3)
	БДС EN 1442 (7.7)
БДС EN 1440+А2 (5.3.2, 5.3.3)
БДС EN ISO 18119 (14.3)
БДС EN ISO 9809-1 (11.2, 11.4)
БДС EN ISO 9809-2 (11.2, 11.4)
БДС EN ISO 9809-3 (11.2, 11.4)
БДС EN ISO 11120 (11.2)
БДС EN ISO 10961 (7.2.2.2, 7.3.2, 7.3.3)

ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 
6.2.1.6.1
6.2.3.4.1 

	
	Преносими цистерни.
Неподвижно закрепени и демонтируеми цистерни, контейнер цистерни, чиито корпуси са изработени от метал
	
	
	БДС EN 12972 (5.6)
	ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 
6.7.3.15.3;
6.7.3.15.4;
6.7.3.15.5;
6.7.4.14.3;
6.7.4.14.4;
6.8.2.4.2 (част);
6.8.2.4.3 (част);
БДС EN 12972 (5.6, 5.8)

	
	Батерийни превозни средства и многоелементни газови контейнери (MEGC)
	
	
	БДС EN 13807 (7.2.2, 7.3.2, 7.3.3)
	ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – 
6.8.3.4.13 (част);
6.8.3.4.15;
БДС EN 13807 (7.2.2, 7.3.2, 7.3.3)
ТС



Позоваване: 
*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
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