ОБХВАТ 271 ЛИ
„Гипс Кошава” АД,
Строителна изпитвателна лаборатория
Адрес на управление и лаборатория:
3771 с. Кошава, път 1221, № 1, община Видин, област Видин
Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Суров гипс
	1.1 Съдържание на чужди тела
	БДС 17409, т.7.1

	
	
	1.2 Съдържание на влага
	БДС 17409, т.7.3

	
	
	1.3 Съдържание на кристализационна вода
	БДС 17409, т.7.4

	
	
	1.4 Съдържание на калциев сулфат дихидрат
	БДС 17409, т.7.5

	2.
	Строителен гипс
	2.1Финост–остатък върху сито 
	БДС EN 13279-2, т.4.1

	
	
	2.2 Съотношение вода/ гипс
	БДС EN 13279-2, т.4.3.1; т.4.3.2

	
	
	2.3 Време за свързване
	БДС EN 13279-2, т.4.4.1; т.4.4.2

	
	
	2.4 Якост на натиск
	БДС EN 13279-2, т.4.5.5

	
	
	2.5 Якост на опън при огъване
	БДС EN 13279-2, т.4.5.4

	
	
	2.6 Съдържание на калциев сулфат
	БДС EN 13279-2, т.4.2

	3.

	Формовъчен гипс


	3.1 Финост– остатък върху сито  
	БДС EN 13279-2, т.4.1

	
	
	3.2 Съотношение вода/ гипс
	БДС EN 13279-2, т.4.3.2

	
	
	3.3 Време за свързване
	БДС EN 13279-2, т.4.4.2

	
	
	3.4 Якост на натиск
	БДС EN 13279-2, т.4.5.5

	
	
	3.5 Якост на опън при огъване
	БДС EN 13279-2, т.4.5.4

	
	
	3.6 Съдържание на калциев сулфат
	БДС EN 13279-2, т.4.2

	4.
	Стоматологичен гипс
	4.1 Време на свързване
	БДС EN ISO 6873, т.7.3

	
	
	4.2 Линейно разширение при свързване
	БДС EN ISO 6873, т.7.4

	
	
	4.3 Якост на натиск
	БДС EN ISO 6873, т.7.6

	5.
	Гипсова шпакловка.

Гипсова мазилка
	5.1 Финост– остатък върху сито  
	БДС EN 13279-2, т.4.1

	
	
	5.2 Съотношение вода/ гипсов състав
	БДС EN 13279-2, т.4.3.2; т.4.3.3

	
	
	5.3 Време за свързване
	БДС EN 13279-2, т.4.4.2

	
	
	5.4 Якост на натиск
	БДС EN 13279-2, т.4.5.5

	
	
	5.5 Якост на опън при огъване
	БДС EN 13279-2, т.4.5.4

	
	
	5.6 Якост на сцепление
	БДС EN 13279-2, т.4.6

	
	
	5.7 Съдържание на калциев сулфат
	БДС EN 13279-2, т.4.2

	6.
	Гипсово лепило
	6.1 Финост – остатък върху сито  
	БДС EN 13279-2, т.4.1



	
	
	6.2 Съотношение вода/ гипсов състав
	БДС EN 13279-2, т.4.3.2

	
	
	6.3 Време на свързване
	БДС EN 13279-2, т.4.4.2

	
	
	6.4 Якост на натиск
	БДС EN 13279-2, т.4.5.5

	
	
	6.5 Якост на опън при огъване
	БДС EN 13279-2, т.4.5.4

	
	
	6.6 Якост на сцепление
	БДС EN 12860, т.6.7

	
	
	6.7 Съдържание на серен триоксид
	БДС EN 13279-2, т.4.2

	7.
	Гипсово лепило за гипсокартон
	7.1Съотношение вода/ гипсов състав
	БДС EN 13279, т.4.3.2



	
	
	7.2 Съдържание на калциев сулфат
	БДС EN 13279-2, т.4.2

	
	
	7.3 Определяне на времето за използване
	БДС EN 14496, т.4.5



	
	
	7.4 Якост на сцепление
	БДС EN 14496, т.4.6

	8.
	Смесени свързващи вещества на основа калциев сулфат
	8.1 Съдържание на калциев сулфат
	БДС EN 13454-2+А1, т.4.1

	
	
	8.2 Време на свързване
	БДС EN 13454-2+А1, т.4.3

	
	
	8.3 Якост на натиск
	БДС EN 13454-2+А1, т.4.4

	
	
	8.4 Якост на опън при огъване
	БДС EN 13454-2+А1, т.4.4

	
	
	8.5 Определяне на съсъхване и набъбване
	БДС EN 13454-2+А1, т.4.5

	9.

	Циментово лепило


	9.1 Начална сила на сцепление
	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.2

	
	
	9.2Сила на сцепление след потапяне във вода
	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.3

	
	
	9.3 Сила на сцепление след термично третиране
	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.4

	
	
	9.4 Сила на сцепление след цикли замразяване-размразяване
	БДС EN 12004-2, т.8.3.3.5

	10.
	Вода - отпадъчна


	10.1 Биохимична потребност от кислород след пет денонощия БПК5
	БДС EN 1899-2



	
	
	10.2Химическа потребност от кислород ХПК
	ВЛМИ 03 MN:2014



	
	
	10.3 Азот общ
	ВЛМИ 08 MN22:2014

	
	
	10.4 Фосфор общ
	ВЛМИ 09 MN:2014

	
	
	10.5 Хлориди
	ВЛМИ 02 MN470:2014

	
	
	10.6 Сулфати
	ВЛМИ 07 MN436:2014

	
	
	10.7 Нефтопродукти
	ВЛМИ 10 MN057:2014

	
	
	10.8 Общ сух остатък
	БДС 17.1.4.04

	
	
	10.9 Разтворени вещества
	БДС 17.1.4.04

	
	
	10.10 Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04

	
	
	10.11 Активна реакция рН
	БДС EN ISO 10523

	
	
	10.12 Специфична електропроводимост
	БДС EN 27888

	
	
	10.13 Мазнини
	ВЛМИ 11:2015

	
	
	10.14 Общо екстрахируеми вещества
	ВЛМИ 11:2015



	
	
	10.15 Детергенти
	ВЛМИ 13:2015

	
	
	10.16 Температура
	БДС 8451, т.5

	
	
	10.17 Желязо общо
	ВЛМИ 23:2015

	
	
	10.18 Манган
	ВЛМИ 04 MN470:2014

	
	
	10.19 Цинк
	ВЛМИ 15:2015

	11.
	Вода - подземна
	11.1 Специфична електропроводимост
	БДС EN 27888




	
	
	11.2 Концентрация на разтворен кислород
	БДС EN ISO 5814

	
	
	11.3 Амониев йон
	ВЛМИ 01 MN690:2014

	
	
	11.4 Нитрати
	ВЛМИ 05 MN06:2015

	
	
	11.5 Хлориди 
	ВЛМИ 02 MN470:2014

	
	
	11.6 Сулфати
	ВЛМИ 07 MN436:2014

	
	
	11.7 Активна реакция рН
	БДС EN ISO 10523

	
	
	11.8 Нитрити
	ВЛМИ 06 MN540:2015

	
	
	11.9 Мед
	ВЛМИ 19:2015

	
	
	11.10 Цинк
	ВЛМИ 15:2015

	
	
	11.11 Желязо общо
	ВЛМИ 23:2015

	
	
	11.12 Алуминий
	ВЛМИ 25:2015

	12.
	Вода – за питейно-битови цели
	12.1 Активна реакция рН
	БДС EN ISO 10523

	
	
	12.2 Концентрация на разтворен кислород
	БДС EN ISO 5814

	
	
	12.3 Амониев йон
	ВЛМИ 01 MN690:2015

	
	
	12.4 Нитрати
	ВЛМИ 05 MN06:2015

	
	
	12.5 Нитрити
	ВЛМИ 06 MN540:2015

	
	
	12.6 Манган
	ВЛМИ 04 MN470:2014

	
	
	12.7 Хлориди
	ВЛМИ 02 MN470:2014

	
	
	12.8 Сулфати
	ВЛМИ 07 MN436:2014

	
	
	12.9 Сух остатък
	БДС 3546

	
	
	12.10 Мирис
	БДС 8451, т.4

	
	
	12.11 Вкус
	БДС 8451, т.3

	
	
	12.12 Температура
	БДС 8451, т.5

	
	
	12.13 Желязо общо
	ВЛМИ 23:2015

	
	
	12.14 Обща твърдост
	БДС 3775

	
	
	12.15 Окисляемост (перманганатна)
	БДС 3413

	13.
	Вода - повърхностна
	13.1 Активна реакция рН
	БДС EN ISO 10523

	
	
	13.2 Концентрация на разтворен кислород
	БДС EN ISO 5814



	
	
	13.3 Азот общ
	ВЛМИ 08 MN22:2014

	
	
	13.4 Фосфор общ
	ВЛМИ 09 MN:2014

	
	
	13.5 Нефтопродукти
	ВЛМИ 10 MN057:2014

	
	
	13.6 Специфична електропроводимост
	БДС EN 27888



	
	
	13.7 Биохимична потребност от кислород след пет денонощия БПК5
	БДС EN 1899-2 



	
	
	13.8 Азот - нитритен
	ВЛМИ 06 MN540:2015

	
	
	13.9 Азот - нитратен
	ВЛМИ 05 MN06:2015

	
	
	13.10 Азот-амониев
	ВЛМИ 01 MN690:2015

	
	
	13.11 Мед
	ВЛМИ 19:2015

	
	
	13.12 Цинк
	ВЛМИ 15:2015

	
	
	13.13 Желязо общо
	ВЛМИ 23:2015

	
	
	13.14 Алуминий
	ВЛМИ 25:2015

	
	
	13.15 Манган
	ВЛМИ 04 MN470:2014


в т ч. вземане на проби (извадки) от:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби (извадки)

	1
	2
	3

	1
	Суров гипс
	БДС EN 932-1

	2
	Гипсове свързващи
	БДС EN 196-7

	3
	Гипсови състави
	БДС EN 196-7

	4
	Смесени свързващи вещества на основа калциев сулфат
	БДС EN 196-7

	5
	Циментово лепило
	БДС EN ISO 15605

	6
	Вода - отпадъчна
	БДС ISO 5667-10

	7
	Вода - подземна
	БДС ISO 5667-11

	8
	Вода - повърхностна
	БДС EN ISO 5667-6

	9
	Вода - за питейно-битови цели
	БДС ISO 5667-5


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
Фиксиран обхват

Позоваване:

1. ВЛМИ 01MN690:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на амониев йон и азот (амониев) във вода.

2. ВЛМИ 02MN470:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на хлориди във вода.

3. ВЛМИ 03MN:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на химична потребност от кислород.

4. ВЛМИ 04MN470:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на манган във вода.

5. ВЛМИ 05MN06:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нитрати и азот (нитратен) във вода.

6. ВЛМИ 06MN540:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нитрити и азот (нитритен) във вода.

7. ВЛМИ 07MN436:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на сулфати във вода.

8. ВЛМИ 08MN22:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на азот (общ) във вода.

9. ВЛМИ 09MN:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на фосфор (общ) във вода.

10. ВЛМИ 10MN057:2014 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на нефтопродукти във вода.

11. ВЛМИ:112015 Качество на водата. Определяне на общо екстрахируеми вещества, и екстрахируеми мазнини във вода.

12. ВЛМИ 13:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на детергенти във вода.

13. ВЛМИ 23:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на желязо (общо) във вода.

14. ВЛМИ 15:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на цинк във вода.

15. ВЛМИ 19:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на мед във вода.

16. ВЛМИ 25:2015 Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на алуминий във вода.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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