ЗАПОВЕД

№ 267
София, 04.07.2023 г.
 Орган за контрол „КК-БРК“ от вид С при 

“КВЛ-КНЯЖЕВО-КОПИТОТО” ЕООД, гр. София 
Адрес на управление и офис: 1415 гр. София, кв. Драгалевци, 

ул. „Крушова градина” № 51
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав обхват  ⃰

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения
	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения

	Скъсани и разхлабени телове, износване и корозия
	Магнитен 

(магнитно- 

индуктивен) метод за контрол

Методика № КК-БРК-10

БДС EN 12927;
	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ бр.58/2014г.;

БДС EN 12927; ТС

	
	
	
	
	Визуален метод за контрол 
Методика 
№ КК-БРК-6

БДС EN 13018
	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ. бр.58/2014г.;

БДС EN 12927; ТС

	2.
	Въжени линии, ски влекове, детайли и възли за тях
	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Вид, големина и разположение на нецялостности (несъвършенства)
	Ултразвуков метод за контрол

Методика 

№ КК-БРК 1

БДС EN ISO 16810; 
БДС EN 10228-3;

	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ. бр.58/2014г.;ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности (несъвършенства)
	Магнитно-прахов метод за контрол

Методика № КК-БРК 3;

БДС 7156;

БДС ЕN 10228-1; 

БДС EN ISO 9934-1;

БДС EN ISO 3059
	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ. бр.58/2014г.;

БДС ЕN 10228-1;
ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на повърхностни нецялостности (несъвършенства)
	Метод за контрол с проникващи течности
Методика № КК-БРК 5

БДС EN 10228-2;

БДС EN ISO 3452-1;

БДС EN ISO 3059.
	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ. бр.58/2014г.;

БДС EN 10228-2; ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на повърхностни нецялостности (несъвършенства)
	Визуален метод на контрол Методика № КК-БРК 6

БДС EN 13018;
	Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, ДВ. бр.58/2014г.;

ТС;

	3.
	Съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения  
	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Вид, големина и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности (несъвършенства)
	Магнитно-прахов метод за контрол
Методика 

№ КК-БРК 4

БДС 15575

БДС ЕN ISO 17638
	БДС ЕN ISO 23278;

БДС ЕN ISO 5817;

ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на повърхностни нецялостности (несъвършенства)
	Метод за контрол с проникващи течности 

Методика 

№ КК-БРК 5 
БДС EN ISO 3452-1
	БДС EN ISO 23277;

БДС EN 10228-2;

БДС ЕN ISO 5817;
ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на 

повърхностни

нецялостности (несъвършенства)
	Визуален метод за контрол 

Методика 

№ КК-БРК 7

БДС EN ISO 17637
	БДС ЕN ISO 5817

ТС;

	
	
	
	Вид, големина и разположение на нецялостности (несъвършенства)
	Ултразвуков метод за контрол

Методика 

№ КК-БРК 1;

БДС EN ISO 16810;

БДС EN ISO 17640.
	БДС EN 10228-3;

БДС EN ISO 11666; 

БДС EN ISO 23279;

БДС ЕN ISO 5817;

ТС;

	4.
	Метални съоръжения
	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Дебелини на стени при едностранен достъп до тях 
	Ултразвуков метод за контрол 

Методика 

№ КК БРК 2 
БДС EN ISO 16810;
БДС EN ISO 16809.
	Техническа спецификация.

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Процедура за контрол  

№ КК-БРК 8 А, 
	Наредба № 3, ДВ, бр. 90-91/2004 г.;

Наредба № 16-116

(ДВ.бр.26/2008)



	
	
	
	Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура за контрол     
№ КК-БРК 8,

	Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011;



	
	
	
	Импеданса Zs на контура „фаза –защитен контур”


	Процедура за контрол  
№ КК-БРК 9, 

	Наредба № 3/ 2004, ДВ бр. 90-91/2004.
Наредба № 16-116 ДВ.бр.26/2008


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, (обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г.);

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, (обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.);

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (обн. ДВ. бр.90 от 13 Октомври 2004г.);

Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, (обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.).
ТС - Техническа спецификация.
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