ЗАПОВЕД

№ A 312
София, 28.07.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ
ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ СЕКТОР „РАДИОХИМИЯ“
Адрес на управление: 1797 София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6

Адрес на помещенията на лабораторията: 3321 Козлодуй, обл. Враца, площадка на АЕЦ Козлодуй, Санитарин битов корпус – 1, ет. 5, Сектор „Радиохимия“
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: фиксиран обхват 

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Газообразни изхвърляния;

Въздух;

Течни изхвърляния;

Води;

Почви;

Строителни материали и отпадъци;

Текстилни материали и отпадъци;

Метални материали и отпадъци;

Технологични материали и отпадъци
	1.1 Съдържание на алфа-излъчващи радионуклиди:

- 233, 234, 235, 238U
- 238, 239/240, 242Pu
- 241Am, 242, 243/244Cm
Съдържание на 89, 90Sr
	М.ЛИ-РХ-01:2022

	
	
	1.2 Съдържание на 3Н
	М.ЛИ-РХ-03:2022

	
	
	1.3 Съдържание на 241Pu
	М.ЛИ-РХ-07:2022

	
	
	1.4 Съдържание на гама-излъчващи радионуклиди
	М.ЛИ-РХ-10:2022

	
	
	1.5 Съдържание на 129І

Съдържание на 55Fe
	М.ЛИ-РХ-12:2022

	
	
	1.6 Съдържание на 99Тс
	М.ЛИ-РХ-14:2022

	
	
	1.7 Съдържание на 14С
	М.ЛИ-РХ-15:2022

	
	
	1.8 Съдържание на 55Fe

Съдържание на 63Ni
Съдържание на 89, 90Sr

Съдържание на 241Pu
	М.ЛИ-РХ-16:2022


Позовавания:

	М.ЛИ-РХ-01, Редакция 04

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на алфа-излъчващи радионуклиди и 89, 90Sr в различни матрици”

	М.ЛИ-РХ-03, Редакция 05

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на тритий”

	М.ЛИ-РХ-07, Редакция 04

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на 241Pu след алфа-спектрометрия”

	М.ЛИ-РХ-10, Редакция 04

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на гама-излъчващи радионуклиди”

	М.ЛИ-РХ-12, Редакция 03

Декларация за валидност на метод от 17.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на 129І и 55Fe чрез нискоенергийна гама-спектрометрия”

	М.ЛИ-РХ-14, Редакция 05 Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на 99Tс в различни матрици”

	М.ЛИ-РХ-15, Редакция 05

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на 14С в различни матрици”

	М.ЛИ-РХ-16, Редакция 05

Декларация за валидност на метод от 19.10.2022г.
	Метод за изпитване

“Определяне на съдържанието на 55Fe, 63Ni, 89, 90Sr и 241Pu в различни матрици”
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