                                                                                                                                                       
ЗАПОВЕД
№ А 333
гр. София, 15.08.2023 г.
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „ТОПЛОФИКАЦИЯ”

.Адрес на управление:
1680, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б
Адрес на офиси:
 Звено „Безразрушителен контрол”: 1528, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6, ТЕЦ „София Изток”

Звено „Електрически контрол”: 1680, гр. София, ул. „Природа” № 2, ТР „Земляне” 

Звено „Химичен контрол”: 1220, гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6, ТЕЦ „София” 
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол 
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, 

схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Адрес на  офис : 1528 гр. София, ул. ”Димитър Пешев” 6

	1.
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения


	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Вид, големина и разположение на нецялостности / несъвършенства 
	Ултразвуков метод за контрол

РПК 7-1.01 

БДС EN 10160

БДС EN 10228-3

БДС EN 10308

БДС EN ISO 16810 

БДС EN ISO 16811

БДС EN ISO 16823

БДС EN ISO 16826

БДС EN ISO 16827

БДС EN ISO 17640
	НУБЕТНСПН, 

чл.19;чл.21;чл.53, 

(ДВ бр. 64/2008г.)

НУБЕПРГСИУПГ, чл.9;чл.87;чл.88, 

(ДВ  бр.67/2004г.)

НУБЕТНГСИВВГ, чл.105,

(ДВ бр.82/2004г.) 

НУБЕНН, чл.26,

(ДВ бр.104/2004г.)

НУЕТНАУ, чл.156, чл.157,

(ДВ бр.66/2001г.)

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

БДС EN 10160

БДС EN 10228-3

БДС EN 10308

БДС EN 12732

БДС EN ISO 5817

БДС EN ISO 6520-1

БДС EN ISO 11666

БДС EN ISO 17635

БДС EN ISO 23279

ТС

	2 .
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Дебелина на стена чрез ултразвуков метод за контрол 
	Ултразвукова дебелометрия

РПК 7-1.06 

БДС EN ISO 16809
	ТС

	3.
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения чрез радиографичен метод за контрол


	Вид, големина и разположение на нецялостности / несъвършенства 
	Радиографичен метод на контрол

РПК 7-1.02 

БДС EN 12681-1

БДС EN ISO 5579

БДС EN ISO 10893-6

БДС EN ISO 17636-1


	НУБЕТНСПН, 

чл.19;чл.21;чл.53, 

(ДВ бр. 64/2008г.)

НУБЕПРГСИУПГ, чл.9;чл.87;чл.88, 

(ДВ  бр.67/2004г.)

НУБЕТНГСИВВГ, чл.105,

(ДВ бр.82/2004г.) 

НУБЕНН, чл.26,

(ДВ бр.104/2004г.)

НУЕТНАУ, чл.156, чл.157,

(ДВ бр.66/2001г.)

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

БДС 13060

БДС EN 12732
БДС EN 12681-1

БДС EN ISO 5817

БДС EN ISO 6520-1

БДС EN ISO 10675-1

БДС EN ISO 17635

ТС

	4.
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Вид, големина и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности / несъвършенства  и индикации от тях 
	Магнитно-прахов метод на контрол

РПК 7-1.03 

БДС EN 1369

БДС EN 10228-1

БДС EN ISO 9934-1

БДС EN ISO 10893-5

БДС EN ISO 17638


	НУБЕТНСПН, 

чл.19; чл.21; чл.53, 

(ДВ бр. 64/2008г.)

НУБЕПРГСИУПГ, чл.9;чл.87;чл.88, 

(ДВ  бр.67/2004г.)

НУБЕТНГСИВВГ, чл.105,

(ДВ бр.82/2004г.) 

НУБЕНН, чл.26,

(ДВ бр.104/2004г.)

НУЕТНАУ, чл.156, чл.157,

(ДВ бр.66/2001г.)

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

БДС EN 1369

БДС EN 10228-1
БДС EN 12732
БДС EN ISO 5817

БДС EN ISO 10893-5

БДС EN ISO 17635

БДС EN ISO 23278

ТС

	5.
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Вид, големина и разположение на повърхностни нецялостности / несъвършенства и индикации от тях 

	Контрол с проникващи течности 

(капилярен метод за контрол)

РПК 7-1.04

БДС EN 1371-1

БДС EN 1371-2

БДС EN 10228-2

БДС EN ISO 3452-1 

БДС EN ISO 10893-4
	НУБЕТНСПН, 

чл.19;чл.21;чл.53, 

(ДВ бр. 64/2008г.)

НУБЕПРГСИУПГ, чл.9;чл.87;чл.88, 

(ДВ  бр.67/2004г.)

НУБЕТНГСИВВГ, чл.105,

(ДВ бр.82/2004г.) 

НУБЕНН, чл.26,

(ДВ бр.104/2004г.)

НУЕТНАУ, чл.156, чл.157,

(ДВ бр.66/2001г.)

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

БДС EN 1371-1

БДС EN 1371-2

БДС EN 10228-2

БДС EN 12732
БДС EN ISO 5817

БДС EN ISO 10893-4

БДС EN ISO 17635

БДС EN ISO 23277

ТС

	6.
	Безразрушителен контрол на твърдост: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Tвърдост по скала на Бринел/ Викерс/Роквел/ Шор чрез метод на Лийб
	Контрол на твърдост 

РПК 7-1.07

ASTM A 956/A956M


	Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

ТС

	7.
	Безразрушителен контрол на: Енергийни съоръжения, съдове и съоръжения работещи под налягане, метални конструкции, възли и  детайли,  материали и заварени съединения, неразглобяеми съединения
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/ или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти и съоръжения
	Вид, големина и разположение на повърхностни нецялостности / несъвършенства 
	Визуален метод на контрол

РПК 7-1.05

БДС EN 1370

БДС EN 13018

БДС EN ISO 17637
	НУБЕТНСПН,

чл.19;чл.21;чл.53, 

(ДВ бр. 64/2008г.)

НУБЕПРГСИУПГ, чл.9;чл.87;чл.88, 

(ДВ  бр.67/2004г.)

НУБЕТНГСИВВГ, чл.105,

(ДВ бр.82/2004г.) 

НУБЕНН, чл.26,

(ДВ бр.104/2004г.)

НУЕТНАУ, чл.156, чл.157,

(ДВ бр.66/2001г.)

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ /февруари 1996 г.

БДС EN 1370

БДС EN 12732

БДС EN ISO 5817

БДС EN ISO 6520-1

БДС EN ISO 17635

ТС


	Адрес на  офис : 1220 гр.София, ул. ”История славянобългарска”  №6

	8.
	
Води:  

(a) – Отпадъчни 

(b) – Води от инсталации

(c) – Подземни
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти
	
	Химичен контрол на води

РПК 7-1.15
	Наредба № 7

(ДВ бр.98/2000 г.) (a)

Наредба №9

(ДВ бр.72/2004 г.) (b)

Наредба № 1

(ДВ бр.87/2007 г.)  (c)

ТС



	
	
	
	Активна реакция /рН/ 
	БДС 17.1.4.27, т.1 (а)(b)(c)


	

	
	
	
	Перманганатна окисляемост
	БДС 17.1.4.16 (c)
	

	
	
	
	Общ сух остатък

Неразтворени вещества

Разтворени вещества 

    
	БДС 17.1.4.04 

(а)(b)(c)


	

	
	
	
	Нефтопродукти   
	ВЛМИ1**, (а)
	

	
	
	
	Сулфати /SO42-/ сулфатни йони


	БДС 17.1.4.03 (а)(c)


	

	
	
	
	Хлориди /Cl-/ хлорни йони 
	БДС 17.1.4.24 (а)(c)


	

	
	
	
	Фосфати 

Общ фосфор

Ортофосфати 
	БДС EN ISO 6878, т.4 т.7  (а)(c)


	

	
	
	
	Желязо
	БДС ISO 6332 (а)(b)(c)
	

	
	
	
	Мед  
	БДС 17.1.4.19, т.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (а)(b)(c)
	

	
	
	
	Специфична електропроводимост
	БДС EN 27888 (а)(c)
	

	
	
	
	Сума от калций и магнезий

(Обща твърдост)
	БДС ISO 6059 (a)(c)
	

	
	
	
	Амоняк/амониев йон/амонячен азот
	БДС ISO 7150-1 (а)(c)
	

	
	
	
	Нитрати
	БДС 17.1.4.12 (a)(c)
	

	
	
	
	Нитрити /NO22-/, Азот нитритен 
	БДС EN 26777 (a)(c)
	

	
	
	
	Калций 
	БДС ISO 6058 (c)
	

	
	
	
	Магнезий 
	ВЛМИ5**, (c)  
	

	
	
	
	Манган 
	БДС ISO 6333 (a)(c) 
	

	
	
	
	Хром общ, шествалентен, тривалентен
	ВЛМИ4**, (a)(c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	

	
	
	
	Цинк
	ВЛМИ3**, (a)(c)
	

	9.
	Горива – течни: 

Котелно гориво (а)

Газьол за промишлени и комунални цели (b)
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти
	
	Химичен контрол на горива-течни

РПК 7-1.16
	Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

(ДВ бр.66/2003г.), (а)(b)

БДС 3383/ 

Поправка (а)

БДС 9805/ 

Поправка 2 (b)

ТС

	
	
	
	Кинематичен вискозитет 
	БДС EN ISO 3104 (а)(b)
	

	
	
	
	Специфична топлина на изгаряне 
	БДС 17413 (а)(b)
	

	
	
	
	Съдържание на сяра 
	БДС 8428/ Изменение 1 (отменен) (а)(b)
	

	
	
	
	Съдържание на вода 
	БДС ISO 3733 (а)(b) 
	

	
	
	
	Плътност 
	БДС EN ISO 3675

(а)(b)
	

	10.
	Масла- 

Турбинни (а)

Трансформаторни (b)
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти
	
	Химичен контрол на масла – турбинни, трансформаторни

РПК 7-1.17 
	БДС ISO 8068_Поправка-1 (а) 

БДС ЕN IEC 60296 (b) 

БДС ЕN 60422 (b)

Инструкция за експлоатация и контрол на минерални турбинни  масла на НЕК-ЕАД/2002(а) 

Инструкция за експлоатация и контрол на минерални  изолационни масла на НЕК-ЕАД/2000(b) 

ТС



	
	
	
	Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104 (а)(b)


	

	
	
	
	Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909 (а)
	

	
	
	
	Плътност 
	БДС EN ISO 3675 (а)(b)
	

	
	
	
	Общо

киселинно

число
	БДС ISO 6618 (а) 

БДС ЕN 62021-2 (b)
	

	
	
	
	Съдържание на вода
	БДС EN 60814 т.2 (а) (b)
	

	
	
	
	Водоотделяща способност
	DIN 51589-част 1 (а)
	

	11.
	Йонообменни смоли

Силнокисели и слабокисели катионити (а)

Силноосновни и слабоосновни анионити (b)
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти


	
	Химичен контрол на йонообменни смоли

РПК 7-1.18 
	ФТС 10.14.01 (а)(b)

ТС

	
	
	
	Влагозадържащ капацитет
	ASTM D2187, 

Метод B (а)(b)
	

	
	
	
	Общ обменен капацитет 
	DIN 54403 (а)

DIN 54402 (b)
	

	Адрес на  офис : 1680 гр. София, ул. ”Природа” № 2

	12.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

(Защитни заземителни и мълниезащитни заземителни уредби)
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти
	Съпротивление на защитна заземителна уредба
	РПК 7-1.10


	Наредба № 3

(ДВ бр.90 и бр.91/2004г.)

Наредба № 16-116 

(ДВ бр.26/2008г.) 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
	РПК 7-1.10

 
	Наредба № 4

(ДВ бр.6/2011г.) 

ТС

	13.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V


	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти

	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"
	РПК 7-1.11
	Наредба № 3 (ДВ бр.90 и бр.91/2004г.)

Наредба № 16-116  (ДВ бр.26/2008 г.)

ТС

	14.
	Диелектрични (Електро) защитни средства:
	Периодичен контрол на продукти в употреба
	
	Наредба № 22 (ДВ бр.45/2006г.)

РПК 7-1.12
	Наредба № 22 (ДВ бр.45/2006 г.)

	
	1. Изолиращи щанги
	
	1. Електрическа якост на изолация чрез повишено променливо напрежение
	
	

	
	2. Указатели за напрежение
	
	2. Електрическа якост на изолация чрез повишено променливо напрежение

Праг за индикация на напрежение
	
	

	
	3. Диелектрични боти
	
	3. Електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка и повишено променливо напрежение 
	
	

	
	4. Диелектрични ръкавици


	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти
	4. Електрическа якост на изолацията  чрез ток на утечка и повишено променливо напрежение 
	Наредба № 22 (ДВ бр.45/2006 г.) 

БДС EN 60903

РПК 7-1.12
	Наредба № 22 (ДВ бр.45/2006 г.)

/в екплоатация/

БДС EN 60903 /нови/

ТС

	15.
	Трансформаторни изолационни масла
	Първоначален или периодичен контрол на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти
	Пробивно напрежение
	РПК 7-1.13 

БДС EN 60156
	Наредба № 16-116, ДВ бр.26/ 2008 г.

ТС




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Инструкция за експлоатация и контрол на минерални турбинни масла на НЕК-ЕАД/2002;

Инструкция за експлоатация и контрол на минерални изолационни масла на НЕК-ЕАД/2000;

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, (ДВ. бр.45/2006г.); 

ФТС 10.14.01 – Фирмена техническа спецификация „Изкуствени йонообменни смоли за технически цели“/2009г.;

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда  и начина за техния контрол, Приета с ПМС №156 от 15.07.2003г. (ДВ. бр.66/20003г.)

Наредба № 1 за  проучване, ползване и опазване на подземните води, (ДВ, бр. 87/2007 г); 

Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, (ДВ бр.98/2000г.);

Наредба № 9  за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, (ДВ. бр.72/2004г.); 

НУБЕТНСПН – Наредба приета с ПМС №164 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, (ДВ. бр.64/2008г.); 

НУБЕПРГСИУПГ – Наредба приета с ПМС №171 „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, (ДВ. бр.67/2004г.); 

НУБЕТНГСИВВГ – Наредба приета с ПМС №243 „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, (ДВ. бр.82/2004г.); 

НУБЕНН – Наредба приета с ПМС №312 от 17.11.2004г. „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, (ДВ. бр.104/2004г.); 

НУЕТНАУ –  Наредба приета с ПМС №187 от 12.07.2001г. „Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, (ДВ. бр.66/2001г.); 

Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ/февруари 1996г.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждане, (ДВ. бр.26/2008г.); 

Наредба №3 за устройство на електрически уредби и електропроводните линии, (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004г.); 

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, (ДВ. бр.6/2011г.);

**Фиксиран обхват на акредитация

ВЛМИ 1 – Валидирана методика за „Тегловен метод за определяне нефтопродукти във води“– ОД 7-1.09-версия 1/ ревизия 1/19.05.2011г.;

ВЛМИ 3 – Валидирана методика за „Спектрофометричен метод за определяне на цинк“/– ОД 7-1.11- версия 1/ ревизия 1/13.12.2018г.

ВЛМИ 4 – Валидирана методика за „Спектрофометричен метод за определяне на хром (общ, шествалентен и тривалентен)“ – ОД 7-1.17- версия 1/ ревизия 1/27.02.2019г;

ВЛМИ 5 – Валидирана методика за „Изчислителен метод за определяне съдържание на магнезий във води“ – ОД 7-1.72 – версия 1/ ревизия 1/09.05.2023г.;

ТС – техническа спецификация на клиента.
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