
ЗАПОВЕД
№ A 492
София, 29.11.2023 г.
Орган за контрол от вид А и вид С 
при „РИСК КОНТРОЛ ГРУП” ООД, гр. София
Адрес на управление и на офис:

1700 гр. София, кв. Витоша, ул. „Асен Разцветников“ № 32
Като Орган за контрол от вид А да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав  ⃰

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадки за игра, разположени на открито и на закрито 

	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Безопасност на площадки за игра на открито и на закрито

чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване


	ПК 15

БДС EN 1176-1

По документи – 

т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.6.

Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т. 4.2.16, т.7.

БДС EN 1176-2

По документи – т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.6, 

БДС EN 1176-3
По документи -  т.4.3.1, т.4.4.1
Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7,  т. 4.8, т. 4.9, т.6.

БДС EN 1176-4

По документи -  т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7

БДС EN 1176-5

По документи – т.4.5, т.4.6, т.4.8, т.5.1, т.5.2.4, т.5.3.2

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3,  т. 4.4, т.4.7, т.5.2, т.5.3.1, т.5.3.4, т.5.4, т.5.5, т.7

БДС EN 1176-6

По документи – 

т. 4.4, т. 5.1, 

т. 5.2,

Визуален оглед и измерване – 

т. 4.2,  т.4.3, т. 4.5, т. 4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т. 5.4, т.7

БДС EN 1176-7

По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2

БДС EN 1176-10

По документи – т.4.2.1,  т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/

Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8,  т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2.

БДС EN 1176-11

По документи – т.4.4

Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.6.

БДС EN 1177+АС

По документи 


	Наредба № 1

ДВ, бр.10/2009г., ТС

	
	
	
	
	
	


Като Орган за контрол от вид С да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав  ⃰

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Климатични инсталации
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения

	Температура на въздуха,

Относителна влажност на въздуха


	БДС 16686

Наредба 

№ РД-07-3 

ДВ, бр. 63/2014г.

ПК 1
	Наредба № 15, 

ДВ, бр. 68/2005 г.

Наредба № РД-07-3 

ДВ, бр. 63/2014 г.

БДС 14776

ТС

	2.
	Вентилационни инсталации
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Скорост на въздушен поток

Дебит на въздушен поток


	БДС 12.3.018

ПК 2
	Наредба № 15, 

ДВ, бр. 68/2005 г.

Наредба № 24 

ДВ, бр. 95 2003г.;

ТС

	3.
	Микроклимат в работна и битова среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха

Скорост на движение на въздуха


	БДС 16686

Наредба 

№ РД-07-3 

ДВ 63/2014 г;

ПК 3
	Наредба № РД-07-3 

ДВ, бр. 63/2014 г.

Наредба  № 2 

ДВ, бр. 15/2007г.;

Наредба №24,  

ДВ бр. 95/2003г.; 

Наредба № 9, 

ДВ, бр. 46/1994 г.;

Наредба № 3 

ДВ, бр. 15/2007 г.

БДС 14776

ТС

	4.
	Изкуствено осветлениe в работна и битова среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност


	Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление  Методически указания  40-85 

ПК 4


	Наредба № 49, 

ДВ, бр.7/1976 г.;

Наредба № 9, 

ДВ, бр. 46 /1994г.;

Наредба № 24, 

ДВ, бр. 95/2003г.;

Наредба № 2,  

ДВ, 15/2007г.; 

Наредба № 3, 

ДВ, 15/2007г. 

БДС EN 12464-1

ТС

	5.
	Шум в работна среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум dBA;

Средноседмично ниво на експозиция на 

шум dBA; 

Върхово ниво на звуково налягане dBC; 


	БДС EN ISO 9612;

(БДС IS0 1999)
ПК 5-1
	Наредба № 6, 
ДВ, бр.70/2005 ;

ТС

	6.
	Шум в околна среда в различни територии  и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	на нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум dBA, 


	БДС 15471;

ПК 5-2
	Наредба № 6, 

ДВ, бр.58/2006г.

Приложение №2, таблица  № 2;

ТС


	7.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	на нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум dBA, Еквивалентно ниво на шум dBA, 


	БДС 15471;

ПК 5-2
	Наредба № 6, 

ДВ, бр.58/2006г.- Приложение № 2, таблица №1;

Наредба № 9, 

ДВ, бр.46/1994 г.

Наредба № 24,  

бр. 95/2003г.; 

Наредба № 2,  

ДВ, бр.15/2007 г.

Наредба № 6 , 

ДВ, бр.16/1977 г.

Наредба № 7, 

ДВ, бр. 88/1999 г.

ТС

	 8.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000 V:
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”

	ПК 6
	Наредба 3, 

ДВ, бр.90,91/2004г.;

 Наредба 16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.

ТС 

	9.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000 V:
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби


	ПК 7


	Наредба 3, 

ДВ, бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.

ТС 

	10.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000 V:
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на

мълниезащитни заземителни уредби

	ПК 8


	Наредба 16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.

Наредба 4, 

ДВ бр.6/2011 г.; 

ТС

	11.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000 V:
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 

т. 3.3, а, б, д, е;

ПК 9
	Наредба 3,

ДВ, бр.90,91/2004г.; 

Наредба 16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г. 

ТС

	12.
	Електрически уредби и съоръжения до 

1000 V:
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi- прекъсвачи):

Допирно напрежение;

Ток на задействане;

Време на изключване; 

Задействане чрез бутон за проверка; 
	ПК 10


	Наредба 3, 

ДВ, бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г. 

ТС

	13.
	Химични агенти във въздуха на работната среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда

Средносменна концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда по линейно-колориметричен метод /индикаторни тръбички/:

	БДС EN 689+АС
БДС EN 482

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно колориметрични методи, книга 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, сдружение „Хигитест”, 1987г. 

ПК 11
	Наредба № 13, 

ДВ бр. 8/2004 г.; 

ТС


	14.
	Прах на въздуха в работната среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Концентрация на прах 

/инхалабил

на фракция/ 

във въздуха

на 

работната

среда

Средносменна концентра

ция на прах  

/инхалабил-

на фракция/

във въздуха

на работната

среда 
	БДС 2200

БДС EN 689+АС
БДС EN 482

ПК 12-1

	Наредба № 13, 

ДВ  бр. 8/2004 г.;

ТС 

	15.
	Прах на въздуха в работната среда 
	на нови и/или в

експлоатация обекти/съоръжения
	Концентрация на прах 

/респирабилна фракция/ 

във въздуха

на 

работната

среда

Средносменна концентрация на прах  

/респирабилна фракция/

във въздуха

на работната

среда
	БДС 2200

БДС EN 689+АС
БДС EN 482

ПК 12-2

	Наредба № 13,

ДВ  бр. 8/2004 г.;

ТС

	16.
	Електромагнитни полета
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Интензитет на електрично поле, V/m;

Плътност на мощност (плътност на енергийния поток),

(W/cm2 


	Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999

Методика за изследване на ЕМП в ОРУ, ЗРУ и трафопостове, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999

Методика за изследване на ЕМП от видеодисплеи, Сб. методи, том І, НЦХМЕХ, 1999
Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки. Сборник методи за хигиенни изследвания, НЦХМЕХ, 2002, томIV, раздел Селищна среда, Нейонизиращи лъчения, стр 3-5 
ПК 13
	Наредба № 9, 

ДВ бр. 35/1991г.; 

Наредба № 2, 

ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба № 9, 

ДВ бр. 46/1994 г.

Наредба РД-07-5, 

ДВ бр.95/2016 

ТС


	17.
	Оптични полихроматич

ни лъчения
	на нови и/или в

експлоатация обекти/
съоръжения
	Плътност на мощност на полихроматично (280 nm ÷ 2800 nm) оптично лъчение 
	Наредба № 5, 
ДВ бр. 49/2010 г.;

ПК 14
	Наредба № 5, 

ДВ  бр. 49/2010 г.

ТС 

	
	
	
	Плътност на мощност на полихроматично (280 nm ÷ 2800 nm) оптично лъчение в единица пространствен ъгъл
	Наредба № 5, 
ДВ бр. 49/2010 г.;

ПК 14


	Наредба № 5, 

ДВ, бр. 49/2010 г.

Наредба № 24, 

ДВ  бр. 95/2003 г.

ТС 

	
	
	
	Енергетична доза на полихроматично (280 nm ÷ 2800 nm) оптично лъчение 
	Наредба № 5, 
ДВ бр. 49/2010 г.;

ПК 14


	Наредба № 5, 

ДВ  бр. 49/2010 г.

Наредба № 24, 

ДВ  бр. 95/2003 г.

ТС 


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. (ДВ.бр10/2009г.)

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ( ДВ бр. 20/2006 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ( ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/ 2007 г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум  (ДВ бр. 70/2005 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ( ДВ, бр. 88/1999 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ, бр. 16/1977 г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90/2004, бр.91/2004 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 /2011г.)

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани  с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004)

Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г. (Препоръка 1999/519/ЕС на Съвета от 12.07.1999 г. Оценка и контрол на експозицията на персонала с радиочестотни полета 3 kHz – до 300 GHz, STANAG 2345, NATO, 13 Feb. 1993)

Наредба № 9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ бр. 35/1991 г.)

Наредба № 5 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения ДВ бр. 49/2010 г.

ТС –Техническа спецификация на клиента


